PUS-M200W - Sistema de sonido con enlace inalámbrico para audioconferencia
Manual del usuario
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[image: ]Elementos suministrados
· Intercomunicador propiamente dicho
· Adaptador Bluetooth/USB para PC
· Cable USB de alta calidad, con protector tranzado, rematado en fichas USB-A y C
Precauciones
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· 
Av. José Javier Díaz 429 Bº Iponá		Telefax (+54) (0) (351) 461 7007 (líneas rotativas)
 (X5016BHE)CÓRDOBA – ARGENTINA	1	info@tecnoedu.com
· No dejes este equipo a la intemperie.
· No lo mojes.
· No lo dejes al rayo del sol.
· No lo abras.

Conectividad
· 
· USB directa con cable USB-C
· Bluetooth
· USB a través del Enlace Bluetooth/USB (para PCs que no tienen Bluetooth)
· Si conectás tu teléfono a través de Bluetooth y tu PC a través del cable USB, podrás usar este dispositivo como puente entre ambos para que tus llamadas telefónicas puedan intervenir en tus videoconferencias.

Enlace BT/USB
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	1. Puerto USB (conector tipo A)
2. LED indicador de estado
3. Botón de control de emparejamiento


LED de estado
· 
· Titilando rápido (unas 3 veces por segundo): buscando dispositivo para emparejar.
· Titilando lento (una vez por segundo): emparejamiento exitoso.

Botón de control de emparejamiento
· Presionándolo continuadamente por más de 5 segundos, olvida el emparejamiento vigente.
Emparejamiento Bluetooth
· Una vez conectado el adaptador a tu PC, éste entrará automáticamente en modo de emparejamiento y el indicador parpadeará rápidamente.
· Activá la función Bluetooth [image: ] del intercomunicador.
· El indicador parpadeará lentamente una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente.
Botoneras de control
[image: ]       [image: ]
	[image: ][image: ]
	Suben y bajan el volumen del parlante (sin afectar al micrófono)
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	Dispositivos en cascada. Revisá su configuración más abajo.

	[image: ]
	Con una pulsación corta podés atender o cortar una llamada.
Con una pulsación larga podrás encender o apagar la función de Bluetooth.
Iluminado blanco: Bluetooth inactivo.
Iluminado azul: Bluetooth activo y emparejado con un dispositivo externo.
Titilando azul: buscando emparejar Bluetooth.
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	Activa o enmudece al micrófono.
También tiene otras funciones descriptas más abajo.

	[image: ]
	Encendido y apagado.
Responde solo a pulsaciones largas (para evitar encendidos o apagados accidentales).
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	Blanco: operación normal.
Rojo: Micrófono enumdecido.
Titilando rojo y blanco: Micrófono y parlante enumdecidos.
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	LED verde: Batería cargándose
LED apagado: La batería ya se cargó satisfactoriamente.
LED rojo: La batería precisa recarga


Puesta en marcha
Conexión del Bluetooth
· Mantené pulsado el botón [image: ].
· La luz indicadora azul parpadeará, entrando en el modo de emparejamiento Bluetooth.
· Activá la función Bluetooth de tu teléfono, buscá el identificador Bluetooth Spekaerphone y para emparejarlo.
· La luz azul permanecerá encendida después de que el emparejamiento sea exitoso.
· Pulsá el botón [image: ] de nuevo si querés apagar el Bluetooth.
· Si vas a usar el adaptador Bluetooth para conectarte inalámbricamente a tu PC, consultá las instrucciones dadas más arriba.
Instrucciones para encender y apagar
· Mantené apretado el botón [image: ] durante 3 segundos para encender el altavoz principal.
· Volvé a pulsar el botón [image: ] durante 3 segundos para apagarlo.
· Si usás un cable USB, este equipo se encenderá automáticamente al enchufarlo en la PC.
· Si este intercomunicador no esté conectado a ningún dispositivo, se apagará automáticamente transcurridos 3 minutos para ahorrar carga de la batería.
Conexión de dos unidades en cascada
Es posible usar hasta dos de estas unidades en cascada para ampliar su rango de captura microfónica y también el volumen máximo de las reproducciones.
· Encendé ambas unidades. Una será el dispositivo “amo” (master) y el otro el “esclavo” (slave).
· Oprimí algunos segundos el botón [image: ] del dispositivo que será esclavo hasta que se apague su retroiluminación.
· Presioná simultáneamente los botones [image: ] [image: ] de ambas unidades por algunos segundos (con esto harás que se identifiquen mutuamente).
· A continuación, dale un toque corto y simultáneo a los botones [image: ] [image: ] de ambas unidades:
· La unidad maestra se retroiluminará con color blanco [image: ].
· La esclava se retroiluminará con color naranjado [image: ].
· Finalmente, apagá y volvé a encender ambos dispositivos.
· El emparejamiento entre las dos unidades se guarda en la memoria permanente de ambas, de manera que no precisarás repetir estas operaciones cada vez que las enciendas.
· [image: ]Si en cualquier momento del uso posterior querés intercambiar los papeles de amo y esclavo bastará con que des una pulsación larga al botón [image: ] de cualquiera de las dos unidades.
· Si quisieras usarlos temporariamente de manera independiente, podrás conseguirlo haciendo un toque corto en el botón [image: ] de cualquiera de las dos unidades.
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